# Liite 10. Päiväkodin sisäinen palotarkastuslomake

|  |  |
| --- | --- |
| **Tarkastuskohde:** | **Päiväys:** |
| **Tarkastuksen suorittaja:** |
|  | Kunnossa | Korjattavaa | Ei tarkastettu | Lisätietoja |
| **1. Turvallisuussuunnittelu ja koulutus** |
| Turvalllisuuskansion asiakirjat ajan tasalla |  |  |  |  |
| Turvallisuussuunnitelma liitteineen päivitetty |  |  |  |  |
| Tarvittavat osat ovat eri osapuolilla |  |  |  |  |
| Jokaisessa ryhmätilassa turvallisuus- ja toimintaohjeet sekä turvallisuuskartta  |  |  |  |  |
| Vaarojen arviointi tehty |  |  |  |  |
| Henkilöstö koulutettu |  |  |  |  |
| Perehdytys järjestetty |  |  |  |  |
| Vastuut tiedetään |  |  |  |  |
| Vanhemmille tiedotetaan keskeisistä turvallisuusasioista |  |  |  |  |
| Harjoituksia järjestetty |  |  |  |  |
| Jokainen työntekijä tietää, miten tehdä hätäilmoitus ja kuinka toimia tulipalotilanteessa, tapaturman sattuessa tai kuultaessa yleinen vaaramerkki |  |  |  |  |
| Henkilökunta hallitsee alkusammutuskaluston käytön  |  |  |  |  |
| Jokaisessa ryhmässä on ensiapukoulutettuja henkilöitä |  |  |  |  |
| Palotarkastuksissa havaitut puutteet korjattu |  |  |  |  |
| **2. Siisteys , järjestys ja ulkoalueet sekä tuhopolttojen torjunta** |
| Jätekuljetus järjestetty riittävän usein |  |  |  |  |
| Jäteastioita varattu riittävästi |  |  |  |  |
| Jäteastioille ja varastoitaville tavaroille järjestetty asianmukaiset tilat |  |  |  |  |
| Tilat siivotaan säännöllisesti ja riittävän usein |  |  |  |  |
| Käytäville ei varastoida tavaraa |  |  |  |  |
| Päiväkodissa ei polteta kynttilöitä |  |  |  |  |
| Päiväkotiin hankitaan paloturvallisia sisustusmateriaaleja |  |  |  |  |
| Asiattomien henkilöiden pääsy rakennukseen ,katolle tai niiden läheisyyteen on estetty |  |  |  |  |
| Ulkovalaistus riittävä |  |  |  |  |
| Hiekoitus on riittävää ja lumet ja jäät poistetaan räystäiltä |  |  |  |  |
| Kiinteistönhoito toimii |  |  |  |  |
| Leikkipihan aidat ja portit ovat asianmukaiset ja kunnossa |  |  |  |  |
| Leikkivälineet ja kiipeilytelineet ovat asianmukaiset ja ehjät |  |  |  |  |
| Syttyviä materiaaleja ei säilytetä rakennuksen seinustalla eikä lastauslaitureilla |  |  |  |  |
| Jätekatokset /astiat riittävän kaukana rakennuksesta tai ne ovat hyvin palo-osastoituja ja lukittuja |  |  |  |  |
| Ylimääräinen palava materiaali poistetaan tiloista välittömästi |  |  |  |  |
| Sähköpääkeskuksessa, ilmanvaihto-konehuoneessa ja veden pääsulun läheisyydessä ei säilytetä tiloihin kuulumatonta tavaraa |  |  |  |  |
| Pihalla ei ole rikollisille näkösuojia antavia tavaroita, rakennelmia tms. |  |  |  |  |
| **3. Pelastustoiminta** |  |  |  |  |
| Osoitemerkinnät ja opasteet selvästi näkyvillä |  |  |  |  |
| Pelastustiet merkitty kilvillä ja porrashuoneissa piirrokset yli 3 krs rakennuksissa |  |  |  |  |
| Pelastustiet ja hälytysajoneuvojen reitit esteettömiä |  |  |  |  |
| Pelastusteillä ja hälytysajoneuvojen reiteillä riittävästi tilaa  |  |  |  |  |
| Kohteessa tehtävistä/tapahtuneista muutoksista on ilmoitettu pelastusviranomaiselle |  |  |  |  |
| Pelastustoimintaan liittyvät merkit näkyvät selvästi |  |  |  |  |
| **4. Palo-osastointi** |  |  |  |  |
| Rakennusluvan edellyttämää osastointia ei muuteta ilman rakennuslupaa |  |  |  |  |
| Palo-ovet sulkeutuvat ja salpautuvat tiiviisti |  |  |  |  |
| Palo-ovia ei ole kiilattu auki |  |  |  |  |
| Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia |  |  |  |  |
| Ovet pystyvät esteettä sulkeutumaan |  |  |  |  |
| Huoneiden ovet pidetään myös suljettuina palon leviämisen hidastamiseksi |  |  |  |  |
| Palo-osastoinnin tiiviydestä huolehditaan etenkin muutostöiden yhteydessä |  |  |  |  |
| Kaapeli- ja putkiläpiviennit tiivistetty |  |  |  |  |
| Ilmanvaihtolaitteiston palonrajoittimet (palopellit )paikoillaan |  |  |  |  |
| **5. Poistumisturvallisuus** |  |  |  |  |
| Kulkureitit uloskäytävään ja uloskäytävät ovat tavaroista vapaat |  |  |  |  |
| Ovet kulkureiteillä uloskäytävään ja ulos avattavissa ilman avainta ,kun tiloissa on henkilöitä |  |  |  |  |
| tarvittavissa varatieikkunoissa kiintopainikkeet |  |  |  |  |
| Poistumis- ja varatiet merkitty  |  |  |  |  |
| Merkinnät näkyvät ja ovat ehjät |  |  |  |  |
| Poistumisohjeet kaikkien tiedossa |  |  |  |  |
| Kaikki päiväkodin tilat on numeroitu ja numerointitaulukot saatavissa |  |  |  |  |
| Kokoontumispaikka ja varapaikka määritelty |  |  |  |  |
| Poistumisharjoituksia järjestetty |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Alkusammutuskalusto ja EA-välineet** |  |  |  |  |
| Kalusto paikoillaan |  |  |  |  |
| Kalusto huollettu ja tarkastettu |  |  |  |  |
| Merkinnät ehjinä ja näkyvillä |  |  |  |  |
| Kaluston edustat vapaana |  |  |  |  |
| EA-välineet paikoillaan |  |  |  |  |
| EA –kaapin hoitaja on määritelty |  |  |  |  |
| Lasten lääkkeiden säilytyspaikka on sovittu ja kaikki tietävät sen |  |  |  |  |
| Niitä on riittävästi |  |  |  |  |
| Niitä on käytön jälkeen täydennetty |  |  |  |  |
| Niiden sijainti merkitty ja niistä tiedetään yleisesti |  |  |  |  |
| **7. Turvallisuutta lisäävät laitteistot esim. palovaroitin ja paloilmoitinjärjestelmä** |
| Nimetty ja koulutettu hoitaja |  |  |  |  |
| Hoitajalla varahenkilö |  |  |  |  |
| Hoitajan yhteystiedot päivitetty kunnossapito-ohjelmaan ja hätäkeskukseen |  |  |  |  |
| Kunnossapito-ohjelma laadittu |  |  |  |  |
| Ohjelmaa noudatetaan |  |  |  |  |
| Kokeilut tehdään ohjelman mukaan |  |  |  |  |
| Määräaikaistarkastukset tehty |  |  |  |  |
| Tarkastuspöytäkirjat tallessa ja puutteet korjattu |  |  |  |  |
| Palovaroitin ja –järjestelmän paikannuskaaviot ajan tasalla |  |  |  |  |
| Tarvittavat laitteistojen merkinnät ehjät, näkyvillä ja niitä on riittävästi |  |  |  |  |
| Pidetään kunnossapitopäiväkirjaa |  |  |  |  |
| **8. Sähkölaitteet** |  |  |  |  |
| Sähköasennukset määräysten mukaisia ja määräaikaistarkastettu (tarkastusväli yleisesti päiväkodeissa 15 vuotta) |  |  |  |  |
| Määräaikaistarkastuksessa todetut puutteet korjattu |  |  |  |  |
| Koneet ja laitteet huollettu ja puhdistettu |  |  |  |  |
| Sähköasennukset ja -laitteet ovat tilaan sopivia ( pöly, kosteus, ulkotila) |  |  |  |  |
| Valaisimet ehjiä |  |  |  |  |
| Viallisten valaisimien kunnossapito järjestetty |  |  |  |  |
| Valaisimet riittävän etäällä syttyvistä materiaaleista |  |  |  |  |
| Valaisimiin ei ole tehty omia varjostimia tai koristuksia |  |  |  |  |
| Valaisimiin tai valaisinkiskoihin ei ripusteta tavaroita  |  |  |  |  |
| Sähkökeskusten edustat vapaat |  |  |  |  |
| Sähkökeskuksissa ei säilytetä ylimääräistä tavaraa |  |  |  |  |
| Liesillä ei säilytetä mitään tavaraa |  |  |  |  |
| Liedet on suojattu lapsilta turvalaitteilta |  |  |  |  |
| Huonokuntoiset koneet ja laitteet on korjattu tai poistettu käytöstä |  |  |  |  |
| Johtimien teippikorjauksia ei esiinny |  |  |  |  |
| Rikkinäiset tai vioittuneet sähköjohtimet on korjattu tai poistettu käytöstä |  |  |  |  |
| Pistorasiat ja valokatkaisijat ehjiä ja tukevasti kiinni seinässä |  |  |  |  |
| Sähkölaitteiden ja – johtimien korjauksia tekee vain ammattimies |  |  |  |  |
| Jatkojohtojen käyttö on vähäistä ja tilapäistä |  |  |  |  |
| **9. Ilmanvaihto ja vedenjakelu** |  |  |  |  |
| Ilmanvaihdon pysäytys merkitty ja käyttö ohjeistettu |  |  |  |  |
| Ilmanvaihdon puhdistukset on suoritettu ( 1 ja/tai 5 vuoden välein) |  |  |  |  |
| Ilmanvaihtolaitteiden toimintakunto tarkastettu |  |  |  |  |
| Veden pääsulku merkitty ja tiedossa |  |  |  |  |
| **10. Lämmityslaitteet** |  |  |  |  |
| Suojaetäisyydet syttyviin materiaaleihin riittävät |  |  |  |  |
| Lämmityslaitteet ehjiä |  |  |  |  |
| Kunnossapito ja huolto järjestetty |  |  |  |  |
| Savuhormien kunto tarkastettu ja hormit nuohottu |  |  |  |  |
| **11. Palavat nesteet ja kaasut, vaaralliset aineet** |  |  |  |  |
| Vaarallisia aineita on työpisteessä vain päivittäin tarvittava määrä |  |  |  |  |
| Vaaralliset aineet säilytetään lasten ulottumattomissa lukituissa tiloissa |  |  |  |  |
| Säilytys ohjeiden mukainen |  |  |  |  |
| Varaston ovi pidetään lukittuna |  |  |  |  |
| Astioiden merkinnät ohjeiden mukaiset ja hyvin havaittavissa |  |  |  |  |
| Astiat säilytetään suljettuina |  |  |  |  |
| Varasto siisti ja järjestyksessä |  |  |  |  |
| Käyttöturvallisuustiedotteet on päivitetty ja saatavissa |  |  |  |  |
| Kaasupullojen säilytyspaikka on kunnossa |  |  |  |  |
| Valuma-altaat on tarvittavissa paikoissa |  |  |  |  |
| Öljylämmityslaitteistoon liittyvät turvallisuusasiat kunnossa |  |  |  |  |
| **13. Väestönsuojat** |  |  |  |  |
| Huolto- ja kunnossapitohenkilöstö nimetty |  |  |  |  |
| Kunnossapidosta (rakenteet, laitteet ja varusteet )huolehdittu |  |  |  |  |
| Merkinnät asianmukaiset ja hyvin havaittavissa |  |  |  |  |
| Suoja saadaan käyttökuntoon 72 tunnissa |  |  |  |  |
| Suojassa tarvittava materiaali |  |  |  |  |
| **14. Tulityöt** |  |  |  |  |
| Tulityösuunnitelma tehty ja ajan tasalla |  |  |  |  |
| Tulityöluvan myöntäjällä on tulityökortti  ( isännöitsijä ) |  |  |  |  |
| Tilapäisillä tulityöpaikoilla noudatetaan suojeluohjeen vaatimuksia (lupakäytäntö, suojaukset, työvälineet, sammutuskalusto, tulityövartiointi ) |  |  |  |  |
| Tilapäisillä tulityöpaikoilla työntekijältä edellytetään voimassaoleva tulityökortti |  |  |  |  |
| Vastuut työn suorittajan ja työn tilaajan välillä on määritelty |  |  |  |  |

SISÄISEN PALOTARKASTUKSEN YHTEENVETO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HAVAITTU EPÄKOHTA | PAHIN MAHDOLLINEN SEURAUS | RISKINSUURUUS | KEHITYSTOIMENPIDE | SUORITTAJA JA AIKATAULU |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Riskin suuruuden määrittämisessä apuna voi käyttää tätä taulukkoa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tapahtuman todennäköisyys** | **Tapahtuman seuraukset** |
|  | **Vähäiset**  | **Haitalliset** | **Vakavat** |
| **Epätodennäköinen** | Merkityksetön riski | Vähäinen riski | Kohtalainen riski |
| **Mahdollinen** | Vähäinen riski | Kohtalainen riski | Merkittävä riski |
| **Todennäköinen** | Kohtalainen riski | Merkittävä riski | Sietämätön riski |